**SCHEDA MANUTENZIONE ORDINARIA**

**STEREOMICROSCOPIO OTTICO**

**Ubicazione: Laboratorio** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Numero identificativo progressivo: \_\_\_\_\_\_\_\_ Numero Inventario: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Compilare la scheda segnando con una “X” le operazioni svolte con successo.**

**Le anomalie di funzionamento che richiedano interventi di manutenzione straordinaria vanno segnalate sull’apposito modulo.**

**Una volta svolta la manutenzione straordinaria, l’intervento va annotato sulla presente scheda (data e tipologia).**

| **Data**  **intervento** | **Pulizia stativo e tavolino portaoggetti** | **Pulizia oculari** | **Pulizia obiettivi** | **Controllo messa a fuoco (funzionamento vite macrometrica, tenuta della messa a fuoco)** | **Controllo sistema illuminante (funzionamento interruttore, lampada luce riflessa, lampada luce trasmessa, regolatori intensità luminosa, integrità cavo alimentazione e spina)** | **Interventi manutentivi straordinari** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |